Перечень видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора (утвержден постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2016 г. № 81)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационный код\*(1) | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним\*(2),\*(3) | Коэффициент расчета размера утилизационного сбора\*(4) |
| Новые самоходные машины и прицепы к ним\*(5) | Самоходные машины и прицепы к ним, с даты выпуска которых прошло более 3 лет\*(5) |
| I. Автогрейдеры (классифицируемые по кодам 8429 20 001 0, 8429 20 009 1, 8429 20 009 9)\*(6) |
| A01 | Автогрейдеры массой не более 10 тонн | 3,2 | 8,5 |
| A02 | Автогрейдеры массой свыше 10 тонн, но не более 14 тонн | 4,2 | 11 |
| A03 | Автогрейдеры массой свыше 14, но не более 17 тонн | 6 | 16,2 |
| A04 | Автогрейдеры массой свыше 17 тонн | 8 | 23,7 |
| II. Бульдозеры (классифицируемые по кодам 8429 11 001 0, 8429 11 002 0, 8429 11 009 0, 8429 19 000 1)\*(6) |
| B01 | Бульдозеры массой не более 10 тонн | 4 | 12 |
| B02 | Бульдозеры массой свыше 10 тонн, но не более 24 тонн | 7 | 35 |
| B03 | Бульдозеры массой свыше 24 тонн, но не более 35 тонн | 8,4 | 55 |
| B04 | Бульдозеры массой свыше 35 тонн, но не более 50 тонн | 10 | 70 |
| B05 | Бульдозеры массой свыше 50 тонн | 15 | 100 |
| III. Экскаваторы (классифицируемые по коду 8429 52)\*(6) |
| C01 | Легкие (массой менее 17 тонн при мощности силовой установки менее 170 л.с.) | 4 | 17 |
| C02 | Средние (массой не менее 17 тонн и не более 32 тонн при мощности силовой установки не менее 170 л.с. и не более 250 л.с.) | 6 | 25 |
| C03 | Тяжелые (массой более 32 тонн при мощности силовой установки более 250 л.с.) | 8 | 40,5 |
| IV. Перегружатели колесные (классифицируемые по кодам 8429 59 000 0, 8430 69 000 3, 8430 69 000 8)\*(6) |
| D01 | Легкие (массой менее 15 тонн при мощности силовой установки менее 100 л.с.) | 2,5 | 76,6 |
| D02 | Средние (массой не менее 15 тонн и не более 16,5 тонны при мощности силовой установки не менее 100 л.с. и не более 150 л.с.) | 3,3 | 125,3 |
| D03 | Средние (массой не менее 16,5 тонны и не более 22 тонн при мощности силовой установки не менее 100 л.с. и не более 150 л.с.) | 4 | 125,3 |
| D04 | Тяжелые (массой более 22 тонн при мощности силовой установки более 150 л.с.) | 4,4 | 160,9 |
| V. Катки дорожные (классифицируемые по кодам 8429 40 100 0, 8429 40 300 0)\*(6) |
| E01 | Легкие (массой менее 4 тонн) | 0,7 | 3,2 |
| E02 | Средние (массой не менее 4 тонн и не более 10 тонн) | 1,7 | 7,3 |
| E03 | Тяжелые (массой более 10 тонн) | 2,2 | 9,7 |
| VI. Погрузчики (классифицируемые по кодам 8429 51, 8427 20)\*(6) |
| F01 | Погрузчики массой не более 4 тонн | 1 | 6 |
| F02 | Погрузчики массой свыше 4 тонн, но не более 8 тонн | 2 | 10 |
| F03 | Погрузчики массой свыше 8 тонн, но не более 13,5 тонны | 4 | 17 |
| F04 | Погрузчики массой свыше 13,5 тонны, но не более 16,5 тонн | 4,5 | 20 |
| F05 | Погрузчики массой свыше 16,5 тонны, но не более 22 тонн | 5 | 30 |
| F06 | Погрузчики массой свыше 22 тонн, но не более 34 тонн | 7 | 35 |
| F07 | Погрузчики массой свыше 34 тонн | 14,5 | 70 |
| VII. Краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств (классифицируемые по коду 8426 41 000)\*(6) |
| G01 | Легкие (массой менее 17 тонн при мощности силовой установки менее 170 л.с.) | 11,5 | 44,3 |
| G02 | Средние (массой не менее 17 тонн и не более 32 тонн при мощности силовой установки не менее 200 л.с. и не более 250 л.с.) | 22,7 | 95,5 |
| G03 | Тяжелые (массой более 32 тонн при мощности силовой установки более 250 л.с.) | 30,3 | 238,1 |
| VIII. Трубоукладчики (классифицируемые по кодам 8426 49 001 0, 8426 49 009 1, 8426 49 009 9)\*(6) |
| G04 | Краны-трубоукладчики массой не более 25 тонн | 10 | 30 |
| G05 | Краны-трубоукладчики массой свыше 25 тонн, но не более 35 тонн | 16 | 50 |
| G06 | Краны-трубоукладчики массой свыше 35 тонн, но не более 50 тонн | 21 | 70 |
| G07 | Краны-трубоукладчики массой свыше 50 тонн | 25 | 100 |
| IX. Прицепы (классифицируемые по кодам 8716 20 000 0, 8716 31 000 0, 8716 39 510 0, 8716 39 590 9, 8716 39 800 5, 8716 39 800 8, 8716 40 000 0)\*(6) |
| H01 | Массой не менее 0,75 тонны и не более 3,5 тонн | 2,2 | 10 |
| H02 | Массой не менее 3,5 тонны и не более 10 тонн | 2,6 | 11,5 |
| H03 | Массой более 10 тонн | 2,7 | 11,9 |
| X. Машины для содержания дорог, за исключением машин для содержания дорог, созданных на базе шасси колесных транспортных средств (классифицируемые по кодам 8705, 8479 10 000 0)\*(6) |
| I01 | Легкие (массой менее 5 тонн при мощности силовой установки менее 100 л.с.) | 2,8 | 10,9 |
| I02 | Средние (массой не менее 5 тонн и не более 15 тонн при мощности силовой установки не менее 100 л.с. и не более 220 л.с.) | 4,1 | 16,5 |
| I03 | Тяжелые (массой более 15 тонн при мощности силовой установки более 220 л.с.) | 4,7 | 19,3 |
| XI. Машины и оборудование для лесного хозяйства |
| Машины и оборудование для лесного хозяйства (классифицируемые по коду 8436 80 100)\*(6) |
| J01 | Легкие (массой менее 12 тонн) | 8 | 50 |
| J02 | Средние (массой не менее 12 тонн и не более 17 тонн | 14,5 | 60 |
| J03 | Тяжелые (массой более 17 тонн) | 18 | 70 |
| Транспортные средства типа "форвардер" (классифицируемые по кодам 8704 22 910 1, 8704 22 990 1)\*(6) |
| J04 | Легкие (массой менее 12 тонн) | 8 | 50 |
| J05 | Средние (массой не менее 12 тонн и не более 17 тонн) | 14,5 | 60 |
| J06 | Тяжелые (массой более 17 тонн) | 18 | 70 |
| Погрузчики лесоматериалов фронтальные и трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства (классифицируемые по кодам 8427 20 190, 8427 90 000, 8701 90 390 1, 8701 90 390 9)\*(6) |
| J07 | Легкие (массой менее 12 тонн) | 8 | 10 |
| J08 | Средние (массой не менее 12 тонн и не более 17 тонн) | 14,5 | 45 |
| J09 | Тяжелые (массой более 17 тонн) | 18 | 60 |
| XII. Мотовездеходы, квадроциклы, снегоболотоходы (классифицируемые по кодам 8703 21 109, 8703 21 909)\*(6) |
| K01 | С объемом двигателя не более 299 куб. сантиметров | 0,4 | 0,7 |
| K02 | С объемом двигателя не менее 300 и не более 1500 куб. сантиметров | 0,7 | 1,3 |
| XIII. Снегоходы (классифицируемые по коду 8703 10 110 0)\*(6) |
| L01 | С объемом двигателя не более 299 куб. сантиметров | 0,4 | 0,7 |
| L02 | С объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров и не более 1500 куб. сантиметров | 0,7 | 1,3 |
| XIV. Тракторы сельскохозяйственные колесные (классифицируемые по коду 8701 90)\*(6) |
| M01 | Мощностью силовой установки не более 30 л.с. | 0,4 | 1,8 |
| M02 | Мощностью силовой установки более 30 л.с. и не более 60 л.с. | 0,5 | 2,2 |
| M03 | Мощностью силовой установки более 60 л.с. и не более 90 л.с. | 0,7 | 3 |
| M04 | Мощностью силовой установки более 90 л.с. и не более 130 л.с. | 1,5 | 7 |
| M05 | Мощностью силовой установки более 130 л.с. и не более 180 л.с. | 2,5 | 10 |
| M06 | Мощностью силовой установки более 180 л.с. и не более 220 л.с. | 3 | 15 |
| M07 | Мощностью силовой установки более 220 л.с. и не более 280 л.с. | 3,8 | 20 |
| M08 | Мощностью силовой установки более 280 л.с. и не более 340 л.с. | 5 | 22 |
| M09 | Мощностью силовой установки более 340 л.с. и не более 380 л.с. | 6,7 | 25 |
| M10 | Мощностью силовой установки более 380 | 9 | 40 |
| XV. Тракторы сельскохозяйственные гусеничные (классифицируемые по коду 8701 30 000 9)\*(6) |
| N01 | Мощностью силовой установки не более 100 л.с. | 1,5 | 7 |
| N02 | Мощностью силовой установки более 100 л.с. и не более 200 л.с. | 2,5 | 10 |
| N03 | Мощностью силовой установки более 200 л.с. | 9 | 28 |
| XVI. Комбайны зерноуборочные (классифицируемые по коду 8433 51 000)\*(6) |
| O01 | Мощностью силовой установки не более 160 л.с. | 2,4 | 8,8 |
| O02 | Мощностью силовой установки более 160 л.с. и не более 220 л.с. | 3,6 | 13,2 |
| O03 | Мощностью силовой установки более 220 л.с. и не более 255 л.с. | 5 | 17,6 |
| O04 | Мощностью силовой установки более 255 л.с. и не более 325 л.с. | 6,5 | 22 |
| O05 | Мощностью силовой установки более 325 л.с. и не более 400 л.с. | 8,5 | 29,92 |
| O06 | Мощностью силовой установки более 400 л.с. | 12 | 45,46 |
| XVII. Комбайны кормоуборочные (классифицируемые по коду 8433 59 110)\*(6) |
| P01 | Мощностью силовой установки не более 295 л.с. | 5 | 12,76 |
| P02 | Мощностью силовой установки более 295 л.с. и не более 401 л.с. | 9,2 | 26,4 |
| P03 | Мощностью силовой установки более 401 л.с. | 14,4 | 52,8 |
| XVIII. Машины сельскохозяйственные самоходные (классифицируемые по кодам 8424 81 990 0, 8433 20 100 0)\*(6) |
| Q01 | Опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки не более 100 л.с. | 2 | 10 |
| Q02 | Опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 100 л.с. и не более 300 л.с. | 8 | 30 |
| Q03 | Опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 300 л.с. | 16 | 40 |
| Q04 | Косилки самоходные | 4 | 14,66 |
| XIV. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья (классифицируемые по коду 8704 10)\*(6) |
| R01 | Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, массой свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 22,4 | 51,12 |
| R02 | Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, массой свыше 80 тонн, но не более 350 тонн | 41,3 | 52,8 |
| R03 | Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, массой свыше 350 тонн | 61,1 | 66 |

\*(1) Идентификационный код указан в целях взимания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к ним Федеральной налоговой службой.

\*(2) Учитывается номинальная мощность силовой установки.

\*(3) Учитывается максимальная технически допустимая масса.

\*(4) Размер утилизационного сбора на категорию (вид) самоходной машины и прицепа к ней равен произведению базовой ставки и коэффициента, предусмотренного для конкретной позиции. Базовая ставка для расчета суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к ним равна 150 000 рублей.

\*(5) Дата изготовления самоходных машин и прицепов к ним определяется в соответствии с Порядком определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного средства, установленным в приложении № 6 к Соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 г. Дата изготовления самоходных машин и (или) прицепов к ним в целях взимания Федеральной налоговой службой утилизационного сбора указывается в паспорте самоходной машины и других видов техники.

\*(6) Код классификации приведен в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.